|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dry Freight Containers**  | **Interior Dimensions**  | **Door Opening**  | **Max. Gross Weight**  | **Tare Weight**  | **Payload**  | **Cubic Capacity**  |
| **20' Dry Freight Containers** 20' x 8' x 8'6"Aluminium Container | L: 5,919 mmW:2,340 mmH: 2,380 mm | W:2,286 mmH: 2,278 mm | 24,000 kg | 1,900 kg | 22,100 kg | 33.0 cbm |
| alt | L: 19'5"W:7'8"H: 7'9 1/2" | W:7'6"H: 7'5 1/2" | 52,910 lbs | 4,189 lbs | 48,721 lbs | 1,165 cu.ft |
| **20' Dry Freight Containers** 20' x 8' x 8'6"Steel Container | L: 5,900 mmW:2,350 mmH: 2,384 mm | W:2,340 mmH: 2,274 mm | 27,000 kg | 2,200 kg | 24,800 kg | 33.1 cbm |
| alt | L: 19'4 1/4"W:7'8 1/2"H: 7'9 3/4" | W:7'8"H: 7'5 1/4" | 52,524 lbs | 4,850 lbs | 54,674 lbs | 1,169 cu.ft |
| **40' Dry Freight Containers** 40' x 8' x 8'6"Aluminium Container | L: 12,045 mmW:2,309 mmH: 2,379 mm | W:2,289 mmH: 2,278 mm | 30,480 kg | 3,084 kg | 27,396 kg | 67.3 cbm |
| alt | L: 39'6 1/4"W:7'7"H: 7'9 1/2" | W:7'6"H: 7'5 1/2" | 67,196 lbs | 6,799 lbs | 60,397 lbs | 2,377 cu.ft |
| **40' Dry Freight Containers** 40' x 8' x 8'6"Steel Container | L: 12,040 mmW:2,350 mmH: 2,390 mm | W:2,340 mmH: 2,274 mm | 32,500 kg | 3,700 kg | 28,800 kg | 67.6 cbm |
| alt | L: 39'6"W:7'8 1/2"H: 7'10" | W:7'8"H: 7'5 1/2" | 71,650 lbs | 8,157 lbs | 63,492 lbs | 2,387 cu.ft |
| **40' High cube dry Containers** 40' x 8' x 9'6"Aluminium Container | L: 12,056 mmW:2,347 mmH: 2,684 mm | W:2,340 mmH: 2,585 mm | 32,500 kg | 2,900 kg | 29,600 kg | 76.0 cbm |
| alt | L: 39'6 1/2"W:7'8 1/4"H: 8'9 1/2" | W:7'8"H: 8'5 3/4" | 71,650 lbs | 6,393 lbs | 65,256 lbs | 2,684 cu.ft |
| **40' High cube dry Containers** 40' x 8' x 9'6"Steel Container | L: 12,032 mmW:2,350 mmH: 2,695 mm | W:2,340 mmH: 2,595 mm | 32,500 kg | 3,820 kg | 28,680 kg | 76.2 cbm |
| alt | L: 39'5 3/4"W:7'8 1/2"H: 8'10" | W:7'8"H: 8'6" | 71,650 lbs | 8,421 lbs | 63,226 lbs | 2,691 cu.ft |
| **45' High cube dry Containers** 45' x 8' x 9'6"Aluminium Container | L: 13,582 mmW:2,347 mmH: 2,690 mm | W:2,340 mmH: 2,585 mm | 32,500 kg | 3,900 kg | 28,600 kg | 85.7 cbm |
| alt | L: 44'6 1/2"W:7'8 1/4"H: 8'10" | W:7'8"H: 8'5 3/4" | 71,650 lbs | 8,598 lbs | 63,052 lbs | 3,026 cu.ft |
| Container sizes may vary depending on Carrier equipment. |